**CURSO DE PINTURA:**

**1.- Fondos de última generación**

- Imprimación Aparejo Standox Nonstop U7580

-Aparejo VOC Xtreme Filler U7600 y Standox Express Prep Wipes U3000, bayetas de pretratamiento del substrato.

**2.- Base bicapa Standoblue, aplicación a 1,5 manos.**

**3.- Barnices innovadores.**

-Standocryl VOC Stra Clear, 1,5 manos.

-Standocry VOC Xtreme Clear K9580 de Secado al Aire.

**4.- Acabados especiales,; barnices tintados**

**5.- Concepto 1 Visit; aplicaciónnen en un solo paso, sin tiempos de espera.**

**6.- 1Day Repair, reparación rápida desde el fondo hasta el barniz, en un solo día.**